Заказ на изготовление элементов каркаса купола V4

Оглавление

[Основные параметры купола 3](#_Toc408329856)

[Изготовление граней каркаса 4](#_Toc408329857)

[Изготовление элементов для покрытия крыши 12](#_Toc408329858)

# Основные параметры купола

Высота от основания, м 3.44

Радиус основания, м 2.66

Площадь основания, м² 21.89

Площадь покрытия, м² 58.42

**Размеры**

Граней 11 (200)

Ребер 31 (600)

Вершин 11 (111)

**Балки (ребра) 60x45мм**

Суммарная длина, м 461.54

Объем ребер, м³ 1.19

Макс. длина ребра, мм 846


Угол смежных граней, ° 7.80-10.78

**Треугольники**

Мин. высота, мм 566-774

Макс. сторона, mm 812-900

**Общая схема каркаса**



# Изготовление граней каркаса

**Материал - сухой строганный брусок из лиственницы (камерной сушки, либо LVL брус**

**Балки (ребра) 60x45мм**


Суммарная длина, м 461.54


Объем ребер, м³ 1.19


Макс. длина ребра, мм 846


Типоразмеры элементов и углы торцевания:


Важно: при изготовлении все элементы необходимо промаркировать в соответствии с проектом.





















































































# Изготовление элементов для покрытия крыши


Материал - фанера влагостойкая 10 мм;


Площадь покрытия, м² 58.42;

**Типоразмеры для компьютерного раскроя**


Важно: при изготовлении все элементы необходимо промаркировать в соответствии с проектом:

* Номер элемента
* Номера углов коннектора










**Схема покрытия**



**Пространство для организации ворот**

