Необходимо переделать чужую плохую работу по внутренней отделке балкона: перебрать и закрепить парапет из ПВХ вагонки, вскрыть деревянный пол (скрипит, зазоры между соседними досками достигают 6 мм ) из шпунтованной доски (покрыты лаком), закрепить лаги (возможно добавить), подогнать и закрепить доски (при необходимости заменить). Половая доска (3000 мм и 1700 мм), лаги (50х50х1500 10 шт.), ПВХ вагонка (3000х100х10 10 шт.), различные профили и уголки ПВХ имеется. Площадь пола: 3500х950, площадь парапета: 1-я сторона 3500х1000, 2-я сторона 950х1000.