Ссылка на материалы, приблизительно подходящие для отделки:

1. Стеновые звукоизоляционные панели: <http://www.isolux.ru/zips-modul-sendvich-panel.html> на ссылке внизу нужен так же наверное крепеж модуль-стена;
2. Стеновые панели по периметру двух кабинетов, что-то вроде этого:

<http://www.isolux.ru/kronostar-standart-vishnja.html>;

1. Линолеум: <http://www.isolux.ru/linoleum-polukommercheskiy-geterogennyy-tarkett-force-jamaica-3-2-5-m.html> или http://www.isolux.ru/linoleum-polukommercheskiy-tarkett-idylle-nova-charlston-2-3-4-mm-3-5kh23-m.html;

Стены предполагается выкрасить в цвет, сочетающийся со стеновыми панелями. По низу пустить пластиковый плинтус.