крепеж для соединения каркаса из арматуры d=10

типа краб, который используют для профильной трубы



Так как соединить необходимо арматуру, то геометрия на плашках не квадратная, а округлая.

Соединение арматуры внахлест, соответственно тип плашки для крестовины используется один и тот же, с креплением крест накрест

