




**Заказ на работы**



**Исходные данные:**

Площадь стен =180,88 – 29,54 (окна, двери) = 151,34 м2

Длина углов дома = 34,5 м.п.

Длина оконных и дверных проемов = 103,6 м.п.

**Состав монтажных работ:**

1) Демонтаж изоляционной ленты оконных стыков, замена на DuPont® FlexWrap NF

Видео правильного монтажа https://youtu.be/ycdgjUZf0H0

Фото объекта

https://www.dropbox.com/sh/2z70je3dt4r0j2b/AAAvvtmSSu0n5ZAq15\_up8HYa?dl=0

2) Монтаж ветрозащитной мембраны поверх OSB;

3) Монтаж обрешетки;

4) Монтаж планкена (на скрытый крепеж «змейка»)

5) Отделка оконных и дверных проемов (см. фото )

6) Отделка углов дома (запил досок под 45о и скрепление их уголком)



**Материалы предоставляются заказчиком**

|  |
| --- |
| Tyvek Housewrap (в рул. 75 м2) Ветрозащита (Л) |
| Скобы для строительного степлера, 12 мм |
| Клейкая гофрированная лента DuPont® FlexWrap NF для заделки оконных стыков |
| Лента для герметизации перехлестов Tyvek® TYVEK ACRYLIC TAPE |
| Крашенная фасадная доска планкен |
| Брусок 20\*50\*3000 мм |
| Антисептик для бруска |
| Комплект Крепеж «Змейка» |
| Уголки 40\*40\*80 мм |