

Лестница металлокаркас:



Обшить деревом и сделать стеклянные ограждения:

|  |  |
| --- | --- |
| мебельный щит сращ. в шип; толщина 40мм; материал ясень; м.кв ( ступени маршевые) | 5,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| мебельный щит сращ. в шип; толщина 40мм; материал ясень; м.кв (площадка) | 2,52 |

|  |  |
| --- | --- |
| мебельный щит сращ. в шип;толщина 18мм; материал ясень; м.кв (подступенки,плинтус) | 5,85 |
| |  |  | | --- | --- | | Лак акриловый паркетный ILVA TS1555;кг | 8,57 | | 8,57 |

Длина стеклянного ограждения см.дизайн-проект

Пример:

