ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ПРИСТРОЙКА К ДОМУ 5\*5м. И ПОСТРОЙКА

ВТОРОГО ЭТАЖА 5\*9м.)

ВИДЫ РАБОТ:

1. ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ПРИСТРОЙКИ И СКЛАДИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА УЧАСТКЕ.
2. РАЗМЕТКА УЧАСТКА ПОД ПРИСТРОЙКУ И КРЫЛЬЦО.
3. МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ С ОГОЛОВКАМИ 200\*200мм.
4. МОНТАЖ КАРКАСНОЙ ПРИСТРОЙКИ 5\*5м.

А) ОСНОВНЫЕ СТОЙКИ И ОБВЯЗКА – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 150\*150мм, НЕСУЩИЕ СТОЙКИ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 100\*150мм, РАСКОСЫ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТОЙКИ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 50\*150мм.

Б) ПОЛОВЫЕ ЛАГИ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 100\*200мм, С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПИТКОЙ АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ ТРУДНЫХ УСЛОВИЙ.

В) ЧЕРНОВОЙ ПОЛ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДОСКА 25\*150мм, С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПИТКОЙ АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ ТРУДНЫХ УСЛОВИЙ.

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА (ЗАКРЫТОЕ).
2. ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ С ВЫВОЗОМ ОСТАТКОВ.
3. МОНТАЖ ВТОРОГО ЭТАЖА НА ВЫСОТУ 1,5м.
4. ПОСТРОЙКА МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК.
5. УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, МОНТАЖ ОКОН.
6. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (УТЕПЛЕННАЯ, ВЕНТИЛИРУЕММАЯ).
7. ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННОЙ ЧАСТИ ДОМА ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК И МЕМБРАН «ИЗОСПАН».
9. ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ МЕТАЛЛО-ЧЕРЕПИЦЕЙ (ЦВЕТ ВЫБИРАЕТ ЗАКАЗЧИК).
10. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ДОМА ПЛИТОЙ ОСП-3 9мм.
11. УСТАНОВКА ОТЛИВОВ.
12. ОТДЕЛКА ДОМА САЙДИНГОМ (ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД)
13. УТЕПЛЕНИЕ ДОМА ПО ЖИЛОМУ КОНТУРУ 150мм, ПОЛ ПРИСТРОЙКИ 200мм.
14. МОНТАЖ СОФИТОВ.
15. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ.
16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПРИСТРОЙКИ –ВАГОНКА КЛАСС «В», ПОЛ – ПОЛОВАЯ ДОСКА 36мм.
17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВТОРОГО ЭТАЖА (ЧЕРНОВАЯ) – ПЛИТА ОСП-3, ПОЛ – ПОЛОВАЯ ДОСКА 36мм.
18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ.
19. МОНТАЖ ВХОДНОЙ ДВЕРИ.
20. МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.

ОПЛАТА РАБОТ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ