
КПП 29 м2 из бетонного блока 20х20х40

Солнечногорский район



Кровля односкатная, утепленная 150 мм, из профнастила С21

Водосточная система

Фасад из профлиста С8 лежа по маякам.

Оплата безнал с НДС