ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДЕМОНТАЖУ .

 В пределах одного типового этажа , между наружным и ограждающими конструкциями.Демонтируется всё, за исключением ограждающих (наружные витражные конструкции, навесные стеновые панели, лестничные марши, лифтовые стены) и несущих (несущие металлоконструкции и плиты перекрытия) конструкций. План типового этажа - приложение № 2 к договору №

 Виды работ:

* Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
* Демонтаж закладных деталей весом до 4 кг
* Демонтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных
* Демонтаж армирующей сетки (лобики)
* Демонтаж металлического каркаса из уголка
* Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
* Демонтаж каркаса из бруса 50\*50 под подоконником
* Разборка армирования кладки стен и других конструкций
* Разборка мелкоблочных стен
* Разборка кирпичных стен
* Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
* Разборка деревянных передаточных межкомнатных коробок
* Демонтаж унитазов и писсуаров
* Демонтаж умывальников и раковин
* Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
* Демонтаж плитки и штукатурки со стен в санузлах.
* Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
* Разборка покрытий полов из линолеума и релина
* Разборка покрытий полов паркетных
* Разборка покрытий полов цементных
* Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)
* Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок
* Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
* Разборка труб в полах со скрытой проводкой
* Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
* Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
* Разборка покрытий полов из керамических плиток
* Демонтаж люков герметических
* Разборка покрытий полов цементных (стяжек)
* Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)
* Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок
* Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
* Перемещение демонтируемого материала в пределах этажа
* Погрузка демонтируемого материала в мусорный контейнер (выбрасывание в строительный мусороприемник)
* При демонтаже неполного этажа расчет за выполненные работы ведется при условии демонтажа, перемещения и погрузки мусора не менее 30 % площади этажа.

 Инструмент не требуется. По будням рабочих от метро забирает и привозит назад автобус.Иногородним проживание в общежитии в части бесплатно. Возможно питание на территории части в счёт аванса (120 рублей обед, 70 рублей ужин), смена-от 2000 рублей (наличными).График:с 7:30 до 18:30,обед с 13:00-14:00)

Так же на подряд требуются: ИП и ООО-1600 руб. (без НДС) за кв.м по полу. Расчет производится два раза в месяц по факту выполненных работ9016996369

 Всего, без НДС: 13 860 000 руб