Перечень работ по отделке бани проекта Б9 (4х6м)

Московская область, Истринский район, СНТ «Сафонтьево»

1. Пол двойной первый этаж: черновой – обрезная доска 20 мм, чистовой – шпунтованная доска 36-38 мм, с парогидроизоляцией изоспан (или его аналоги) и утеплением 50 мм (мин. вата KNAUF или URSA или её аналоги). Материал машинной сушки.

Половая доска укладывается в парной и душевом помещении с уклоном 2-3 градуса в сторону перегородки между данными помещениями.

2. Пол чердачного помещения чистовой – шпунтованная доска 30 мм.

3. Потолки подшиваются сухой вагонкой. Утепление 50 мм (мин. вата KNAUF или URSA или её аналоги) с парогидроизоляцией изоспан (или его аналоги).

4. Парное отделение: обивается осиновой вагонкой с прокладкой фольги. Устанавливаются полки длиной 1,2 и 1,8 м (под углом 90о).

5. Установка печи типа «Ермак-Элит 24» с установкой предтопочного листа, с шибером-задвижкой, с трубой «сэндвич» с выводом на крышу.

6. Установка окон ПВХ с двойным остеклением: в комнате отдыха 800х800 – 1шт; в помывочном отделении 600х600- 1шт; деревянного окна 300х300 (имеется) в парной.

7. Установка дверей: в парную и моечную комнату – банные без остекления (полотно 800х1900), входная – металлическая (полотно 800х2000).

8. Установка балясин, поперечен, перил на крыльце, установка ступеней.

9. Плинтуса, наличники и т.д.

Жильё для строителей имеется, вода, электричество.

Материалы, включая печь – подрядчика.

Начало работ: 11-12 мая 2016 года.

Контакт: Николай Тарантин, E-mail: water2002@mail.ru