**Техническое задание.**

**Описание кухни:** кухня линейная размером 330, верхние шкафчики высокие.

Плюс нижний шкаф 60 см и над ним открытые полки .

Фасад - из твердых пород дерева (дуб, ясень и т.п.). Цвет орех.

Цвет каркаса – орех.

Цоколь – цвет темный орех.

Столешница – постформинг толщиной не менее 38 мм.

Карниз от 3.30 м. Ручки керамика или металлокерамика.

**Техническое задание Исполнителю**:

1.Изготовление кухни согласно согласованному проекту.

2. Доставка к Заказчику.

3. Монтаж кухни: сборка мебели, установка бытовой техники:

- мойка со смесителем и сливом;

- варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка.

4. Проверка работоспособности, передача в эксплуатацию Заказчику.

**Детали проекта:**

1. Столешница должна иметь запилы для прохождения вентиляционного короба 150х150 мм в правом углу и для прохождения газовой трубы к варочной поверхности.

Столешница также должна иметь необходимые посадочные места для установки варочной поверхности, мойки, смесителя.

1. В пенале планируется "спрятать газовый котел" размером 440 х 800 х 338 (ШхВхГ). Фото прилагаю. Верхняя дверь решетчатая.

Конструкция пенала должна обеспечивать прохождение труб к пеналу (запил в корпусе) и доступ к приборам отопления и водоснабжения для регулировок и обслуживания (вырез 10х20 см прямоугольный в боковине). Между пеналом и стеной зазор 10 см закрывается заглушкой из ЛДСП цвета корпуса.

1. Верхняя секция над газовой плитой позволяет установить встроенную вытяжку.
2. Бытовую технику предоставляет Заказчик.
3. Все размеры подлежат уточнению при замере.