Жилая Комната 8, 16 кв.м. 1 дверь, одно окно.

330 cм х 245 см, H = 250 cм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы | Кол-во | Сть-ть | Примечания, вопросы. |
| 1. Демонтаж напольного покрытия (ламинат) | 8,16 кв.м. |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Старое покрытие – также ламинат. |
| 1. Демонтаж плинтуса | 10,6 пог.м. |  |  |
| 1. Демонтаж дверной коробки | 1 шт. |  |  |
| 1. Демонтаж пластиковых оконных откосов | 4, 8 пог.м. |  |  |
| 1. Демонтаж пластикового подоконника | 1 шт. |  |  |
| 1. Штробление стены под э/кабель | 3 пог.м. (потолок, стена) |  |  |
| 1. Демонтаж люстры | 1 шт. |  |  |
| 1. Устройство одноуровневой прямолинейной ГКЛ конструкции с местами под точечные светильники | 3,15 пог.м. |  | 30 см х 30 см |
| 1. Прокладка э/кабеля в ГКЛ-конструкции с установкой точечных светильников | 4 шт. |  | Лампы – галоген. Трансформатор? |
| 1. Потолок – очистка штукатурки, проклейка стеклохолста, штукатурка, шпатлевка, грунтовка покраска. | 8,16 кв.м. |  |  |
| 1. ГКЛ-конструкция – шпатлевка, покраска | 0,9 кв.м |  |  |
| 1. Выравнивание стен под обои – штукатурка, шпатлевка, грунтовка. | 23,5 кв.м. |  |  |
| 1. Поклейка обоев | 23,5 кв.м. |  | Из них – 8,25 – фотообои (флизелин).  15,2 м – виниловые обои без состыковки рисунка. |
| 1. Укладка ламината по прямой | 8,16 кв.м. |  |  |
| 1. Установка плинтуса | 10,6 пог.м. |  |  |
| 1. Установка оконных откосов с уголком, установка подоконника (пластик) |  |  |  |
| 1. Устройство съемного экрана под батарею центрального отопления | 1 шт. |  | Без дверок, отдельно стоящая конструкция, несложные плотницкие работы. |
| 1. Перенос розетки на 1 м по стене. | 1 шт. |  |  |
| 1. Установка короба, навеска межкомнатной двери, доборы | 1 шт. |  |  |
| 1. Установка порожка | 1 шт |  |  |
| 1. Установка телевизионной розетки и кондиционера |  |  | Работы под вопросом. |