Жилая Комната 8, 16 кв.м. 1 дверь, одно окно.

330 cм х 245 см, H = 250 cм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы | Кол-во | Сть-ть | Примечания, вопросы. |
| 1. Демонтаж напольного покрытия (ламинат)
 | 8,16 кв.м. |  | НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Старое покрытие – также ламинат. |
| 1. Демонтаж плинтуса
 | 10,6 пог.м. |  |  |
| 1. Демонтаж дверной коробки
 | 1 шт. |  |  |
| 1. Демонтаж пластиковых оконных откосов
 | 4, 8 пог.м. |  |  |
| 1. Демонтаж пластикового подоконника
 | 1 шт. |  |  |
| 1. Штробление стены под э/кабель
 | 3 пог.м. (потолок, стена) |  |  |
| 1. Демонтаж люстры
 | 1 шт. |  |  |
| 1. Устройство одноуровневой прямолинейной ГКЛ конструкции с местами под точечные светильники
 | 3,15 пог.м. |  | 30 см х 30 см |
| 1. Прокладка э/кабеля в ГКЛ-конструкции с установкой точечных светильников
 | 4 шт. |  | Лампы – галоген. Трансформатор? |
| 1. Потолок – очистка штукатурки, проклейка стеклохолста, штукатурка, шпатлевка, грунтовка покраска.
 | 8,16 кв.м. |  |  |
| 1. ГКЛ-конструкция – шпатлевка, покраска
 | 0,9 кв.м |  |  |
| 1. Выравнивание стен под обои – штукатурка, шпатлевка, грунтовка.
 | 23,5 кв.м. |  |  |
| 1. Поклейка обоев
 | 23,5 кв.м. |  | Из них – 8,25 – фотообои (флизелин).15,2 м – виниловые обои без состыковки рисунка.  |
| 1. Укладка ламината по прямой
 | 8,16 кв.м. |  |  |
| 1. Установка плинтуса
 | 10,6 пог.м. |  |  |
| 1. Установка оконных откосов с уголком, установка подоконника (пластик)
 |  |  |  |
| 1. Устройство съемного экрана под батарею центрального отопления
 | 1 шт. |  | Без дверок, отдельно стоящая конструкция, несложные плотницкие работы. |
| 1. Перенос розетки на 1 м по стене.
 | 1 шт. |  |  |
| 1. Установка короба, навеска межкомнатной двери, доборы
 | 1 шт. |  |  |
| 1. Установка порожка
 | 1 шт |  |  |
| 1. Установка телевизионной розетки и кондиционера
 |  |  | Работы под вопросом. |