
**Вариант работ, только фонтан без облицовочных работ старого фонтана.**

**Изображение фонтана.**



1. Фонтан будет состоять из 25-35 элементов которые нужно будет между собой смонтировать, при помощи клея по мрамору, белого цемента, штифтов и посадочных гнезд. Будет предоставлена карта сборки.
2. Габаритный размер фонтана В270\*Д340\*Г160
3. Материал белый натуральный мрамора.
4. Так-же необходимо продумать систему водоснабжения в фонтане. (между стеной и обратной стороной фонтана)
5. Потребуется тяжелая техника, для установки тяжелых элементов.

**Общий план**

****

**Изображение места установки.**

