|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: | | | | | | **Ремонт фасада и герметизация швов ГКУЗ "ДС №9 ДЗМ" по адресу:г. Москва, Сапёрный проезд, дом 6 А** | | | | | | | | |  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | | | | | | | | | | | | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | Итого |
|  | **Раздел 1. Ремонт фасада** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с электролюлек | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 9,75 |  |  |
| 2 | Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 80 мм | | | | | | | | | | | | 100 м | 1,54 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Герметизация стыков открытого типа наружных стеновых панелей мастикой тиоколовой, нанесенной калибровочным шпателем поверх упругой прокладки, при работе с электрифицированных люлек, ширина полосы герметика 80 мм | | | | | | | | | | | | 100 м | 2,93 |  |  |
| 4 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов простых с люлек | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 9,75 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с люлек | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 9,75 |  |  |
| 6 | Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 9,75 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (прим.) | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 1,44 |  |  |
| 8 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 1,44 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов фуговочной смесью (цоколь) | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 1,44 |  |  |
| 10 | Промывка облицованных поверхностей стен | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 5,7 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,16 |  |  |
| 12 | Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,16 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с электролюлек цементно-известковым раствором | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,12 |  |  |
| 14 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,54 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,03 |  |  |
| 16 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,07 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Раздел Ремонт входных групп (4 входа)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 17 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,2 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт" | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,2 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,02 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | | | | | | | | | | | | 10 м | 1,2 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,64 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с электролюлек с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,64 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов фуговочной смесью | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,12 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерной керамической плитки | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,25 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | Ремонт бетонных ступеней лестниц из бетонной смеси В15 (М200) | | | | | | | | | | | | 100 шт. | 0,08 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | Устройство покрытий лестничных маршей из крупноразмерной керамической плитки | | | | | | | | | | | | 100 м2 | 0,102 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Раздел Прочие работы** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | Навеска и передвижка подвесных люлек | | | | | | | | | | | | шт. | 5 |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | | | | | | | | | | | | т | 7,01 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке | | | | | | | | | | | | т | 7,01 |  |  |
| 30 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км | | | | | | | | | | | | т | 7,01 |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ИТОГО | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От Подрядчика: |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |
| От Заказчика: | Ген. Директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.А Тишалович |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |