|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ТИП ПЕРЕГОРОДКИ** | **ОПИСАНИЕ** |  | **ЭСКИЗ** | **СЛОИ** | **%** | **Цена руб за слой**  | **ЦЕНА** **РУБ /М2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЕРЕГОРОДКА С 112** | Конструкция - одинарный металлический каркас, с звукоизолирующим плитамы и обшивкой двумя слоями гипсовых плит с обеих сторон ( всего 4 плиты) . По технологии КНАУФ |  |  | Металоконструкция  | 50% |  | **300** |
|  |  | Звукщизоляция | 10% |  |
|  |  | Гипс картон 1 слой | 10% |  |
|  |  | Гипс картон 1 слой | 10% |  |
|  |  | Гипс картон 1 слой | 10% |  |
|  |  | Гипс картон 1 слой | 10% |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЕРЕГОРОДКА С 382** | Конструкция - одинарный металлический каркас, с звукоизолирующим плитамы и обшивкой двумя слоями аквапанель плит с обеих сторон ( всего 4 плиты) . По технологии КНАУФ |  |  | Металоконструкция  | 50% |  | **300** |
|  |  | Звукоизоляция | 10% |  |
|  |  | Аквапанель 1 слой | 10% |  |
|  |  | Аквапанель 1 слой | 10% |  |
|  |  | Аквапанель 1 слой | 10% |  |
|  |  | Аквапанель 1 слой | 10% |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЕРЕГОРОДКА С 366** | Конструкция - Двойной металлический каркас, с звукоизолирующим плитамы и обшивкой двумя слоями ГЛВ плит с обеих сторон ( всего 4 плиты) . По технологии КНАУФ |  |  | Металоконструкция  | 60,00% |  | **400** |
|  |  | Звукоизоляция | 8,00% |  |
|  |  | ГЛВ плити 1 слой | 8,00% |  |
|  |  | ГЛВ плити 1 слой | 8,00% |  |
|  |  | ГЛВ плити 1 слой | 8,00% |  |
|  |  | ГЛВ плити 1 слой | 8,00% |  |
|  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЛИЦОВКА С 623** | Конструкция - Металлический каркас, без звукоизолирующых плит , крепление к базовой стене прямыми подвесами и обшитый двумя слоями ГКЛ или ГКЛО плиты ( всего 2 плиты) . По технологии КНАУФ |  |  | Металоконструкция  | 73,30% |  | **215** |
|  |  | ГКЛ или ГКЛО плити 1 слой | 13,35% |  |
|  |  | ГКЛ или ГКЛО плити 1 слой | 13,35% |  |
|  |  |  | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |