**Общие положения:**

1. Выполнить демонтаж керамогранита со стен фасада здания
2. Выполнить демонтаж теплоизоляционных плит
3. Произвести демонтаж металлической облицовки и металлического каркаса подсистемы вентиляционных шахт
4. Произвести отбивку штукатурки с поверхностей кирпичных стен вентиляционных шахт
5. Произвести демонтаж металлических отливов по периметру парапета, по периметру вентиляционных шахт.
6. Произвести демонтаж металлической крышки парапета по периметру здания
7. Произвести демонтаж молниеотвода
8. Произвести демонтаж тротуарной плитки на крыше здания
9. Выполнить демонтаж вентиляционного оборудования
10. Произвести демонтаж наплавляемой гидроизоляции
11. Выполнить демонтаж бетонной стяжки по всей площади крыши
12. Выполнить демонтаж утеплителя по всей поверхности крыши
13. Выполнить монтаж утеплителя (пеноплекс 50мм) по всей площади крыши
14. Выполнить бетонную стяжку (70мм) по всей площади крыши
15. Произвести монтаж жидкой гидроизоляции (праймер) по всей площади крыши, а так же на парапете и вентиляционных шахтах
16. Выполнить монтаж геотекстиля по всей поверхности крыши
17. Выполнить монтаж ПВХ мембраны по всей площади крыши и на парапете.
18. Произвести монтаж оборудования на вентиляционных шахтах
19. Выполнить утепление стен с помощью плит из базальтового утеплителя
20. Выполнить облицовку стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе
21. Произвести устройство покрытий из тротуарной плитки
22. Выполнить устройство молниеотвода
23. Выполнить монтаж металлической крышки парапета по периметру здания
24. Выполнить монтаж отливов на вентиляционных шахтах
25. Произвести очистку помещений от строительного мусора