ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ПРИСТРОЙКА К ДОМУ 5\*5м. И ПОСТРОЙКА

 ВТОРОГО ЭТАЖА 5\*9м.)

ВИДЫ РАБОТ:

1. ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ПРИСТРОЙКИ И ВЫВОЗ МУСОРА.
2. РАЗМЕТКА УЧАСТКА ПОД ПРИСТРОЙКУ И КРЫЛЬЦО.
3. МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ (3м) С ОГОЛОВКАМИ 200\*200мм.
4. МОНТАЖ КАРКАСНОЙ ПРИСТРОЙКИ 5\*5м.

А) ОСНОВНЫЕ СТОЙКИ И ОБВЯЗКА – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 150\*150мм, НЕСУЩИЕ СТОЙКИ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 100\*150мм, РАСКОСЫ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТОЙКИ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 50\*150мм.

Б) ПОЛОВЫЕ ЛАГИ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БРУС 100\*200мм, С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПИТКОЙ АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ ТРУДНЫХ УСЛОВИЙ.

В) ЧЕРНОВОЙ ПОЛ – ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДОСКА 25\*150мм, С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПИТКОЙ АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ ТРУДНЫХ УСЛОВИЙ.

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА (ЗАКРЫТОЕ).
2. ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ С ВЫВОЗОМ ОСТАТКОВ.
3. МОНТАЖ ВТОРОГО ЭТАЖА
4. ПОСТРОЙКА МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК.
5. УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, МОНТАЖ ОКОН.
6. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (УТЕПЛЕННАЯ, ВЕНТИЛИРУЕММАЯ).
7. ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННОЙ ЧАСТИ ДОМА ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК И МЕМБРАН «ИЗОСПАН».
9. ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ МЕТАЛЛО-ЧЕРЕПИЦЕЙ .
10. ОТДЕЛКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ ДОМА ПЛИТОЙ ОСП-3 9мм.
11. УСТАНОВКА ОТЛИВОВ.
12. ОТДЕЛКА ДОМА И ТЕРРАСЫ САЙДИНГОМ (ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД)
13. УТЕПЛЕНИЕ ДОМА ПО ЖИЛОМУ КОНТУРУ 150мм, ПОЛ ПРИСТРОЙКИ 200мм.
14. МОНТАЖ СОФИТОВ.
15. УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ.
16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПРИСТРОЙКИ –ВАГОНКА КЛАСС «В», ПОЛ – ПОЛОВАЯ ДОСКА 36мм.
17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ВТОРОГО ЭТАЖА (ЧЕРНОВАЯ) – ПЛИТА ОСП-3, ПОЛ – ПОЛОВАЯ ДОСКА 36мм.
18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ.
19. МОНТАЖ ВХОДНОЙ ДВЕРИ.
20. МОНТАЖ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР ПОДРЯДА

ОПЛАТА РАБОТ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОЭТАПНО, ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ