
## Поликлиновой шкив с шагом ручья 2,34 мм, делать по эскизу 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр  De | Код заказа | № Эскиза | Кол-во ручьев |  | S | Z | Dm | U | d |
| 50 | 48108050 | 1 | 8 | под расточку | 32 | - | - | - | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





Шкив крепиться на вал двигателя, крепление на шпонку.

Размеры паза под шпонку, ширина – 3 мм, глубина – 2 мм

Вопрос, паз в отверстии шкива под шпонку Вы можете сделать?

Ваши предложения по стоимости и срокам.

С уважением,   
Юрий, тел. 8 916-702-17-42