1. Строительство дома из газобетонных блоков производства Аэростоун. Характеристики блоков – D-500, 625х25х30. Кладка блоков на клей для газобетонных блоков.

2. Объём кладки – 64 куб;

3. Два армопояса – между первым и вторым этажом, и под мауэрлат. Сечение армопояса - 20х20 см. Общая длина – 70 м. Снаружи стен – газобетонный блок 0,625х0,2х0,1; с внутренней стороны – опалубка;

4. Армирование блоков – 1 ряд; каждый 4-й ряд; в местах установки окон. Армирование в 2 ряда арматуры d-8 мм;

5. Перекрытие между первым и вторым этажом – из бруса;

6. Размеры дома 10х8,5;

7. Высота первого этажа – 12 рядов блоков;

8. Начало работ 13 мая 2019 г.

Таблица для предоставления стоимости

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Стоимость |
| 1 | Стоимость кладки первого ряда (выравнивание перепада цементно-песчаной смесью. Перепад высот не более 4 см), объём кладки 60 блоков; |  |
| 2 | Стоимость кладки оставшихся 61 куба с учетом армирования каждого 4 ряда и в местах обустройства оконных проёмов; |  |
| 3 | Стоимость обустройства армопояса – 70 м.п.; |  |
| 4 | Стоимость укладки межэтажного перекрытия; |  |
| 5 | Стоимость организации места для проживания сотрудников (доставка/разгрузка/аренда бытовки). |  |
| **ИТОГО:** | |  |

На участке установлен туалет, душ, имеется электричество, водоснабжение.

Место для проживания **отсутствует**.

Также прошу расписать алгоритм оплаты работ – какой % предоплаты, на сколько этапов разделён платёж.

Место расположения участка – коттеджный посёлок Сурмино-3; Дмитровский городской округ, Московская область, 56.205061, 37.675039

Телефон для связи – 8-977-262-21-75, почта – [rfetisenko@yandex.ru](mailto:rfetisenko@yandex.ru); Роман.