Предварительный набор работ по реконструкции душевой комнаты и туалета в коттедже СНТ Глаголево-2, д. 43

(ориентировочная площадь 7м2)

1. Снять унитаз
2. Разобрать душевую кабину
3. Вынести стиральную машину
4. Снять старые и установить новые дверные коробки под межкомнатные двери 3 шт
5. Подготовить стену между душем и туалетом для демонтажа (демонтаж стеновых панелей в туалете, отключить и перепровести ХВ)
6. Демонтаж кирпичной стены между душем и туалетом.
7. Выравнивание стен под ГКЛ и плитку и убрать в стену коллектора отопления
8. Установка ГКЛ и штукатурка стен
9. Провести разводку воды, эл-ва и канализации
10. Купить плитку на пол и люк (размер плитки кратный размеру люка)
11. Установить на пол плиты осп или фанеру. Подогнать каркас люка.
12. Облицовка стен душевой плиткой
13. Облицовка остальных стен и потолка ГКЛ
14. Укладка плитки на пол
15. Покраска стен
16. Установка раковины, унитаза, душевой гарнитуры, стиральной машины
17. Установка дверей