Предварительный набор работ по реконструкции и совмещении душевой комнаты и туалета в коттедже

(ориентировочная площадь 8м2)

1. Снять унитаз 1шт
2. Разобрать душевую кабину 1шт
3. Вынести стиральную машину 1шт
4. Снять старые и установить новые дверные коробки под межкомнатные двери 3 шт
5. Подготовить стену между душем и туалетом для демонтажа (демонтаж ПВХ стеновых панелей 8м2 в туалете , отключить и перетрассировать ХВ примерно 4п.м.)
6. Демонтаж кирпичной стены между душем и туалетом 2м2. Вынос мусора.
7. Выравнивание стен под ГКЛ и плитку и убрать в стену коллектора отопления
8. Установка ГКЛ и штукатурка стен
9. Провести разводку воды, эл-ва и канализации
10. Купить плитку на пол и люк (размер плитки кратный размеру люка)
11. Установить на пол плиты осп или фанеру. Подогнать каркас люка.
12. Облицовка стен душевой плиткой 12м2
13. Облицовка остальных стен и потолка ГКЛ 30м2
14. Укладка плитки на пол 8-10м2
15. Покраска стен 20м2
16. Установка раковины, унитаза, душевой гарнитуры, стиральной машины
17. Установка дверей 3шт .