еречень необходимых работ согласно сметы (Раздел 5 Документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед. измерения** | **Число** |
| **Помещение №1 (F=15,4 м2)** | | |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1564 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,154 |
| Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,154 |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм | 100 м2 | 0,154 |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,154 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1564 |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен | 100 м2 | 0,4656 |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 | 0,23 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент) | 100 м2 | 0,47 |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент) | 100 м2 | 0,154 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,04 |
| **Помещение № 2 (F=14,2 м2)** | | |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1488 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,142 |
| Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,142 |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм | 100 м2 | 0,142 |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,142 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,142 |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен | 100 м2 | 0,4662 |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 | 0,23 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент) | 100 м2 | 0,47 |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент) | 100 м2 | 0,142 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 |
| **Помещение № 3 (F=27,6 м2)** | | |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2032 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,276 |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм | 100 м2 | 0,276 |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,276 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2032 |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен | 100 м2 | 0,57 |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 | 0,285 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент) | 100 м2 | 0,57 |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент) | 100 м2 | 0,276 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 |
| **Помещение № 4 (F=27,6 м2)** | | |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2104 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,292 |
| Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,002 |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм | 100 м2 | 0,292 |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,292 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2104 |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен | 100 м2 | 0,59 |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 | 0,295 |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент) | 100 м2 | 0,59 |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент) | 100 м2 | 0,292 |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 |