еречень необходимых работ согласно сметы (Раздел 5 Документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ**  | **Ед. измерения**  | **Число**  |
| **Помещение №1 (F=15,4 м2)**  |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  | 100 м  | 0,1564  |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина  | 100 м2  | 0,154  |
| Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм  | 100 м2   | 0,154   |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм  | 100 м2  | 0,154  |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках   | 100 м2   | 0,154   |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих   | 100 м   | 0,1564   |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен   | 100 м2   | 0,4656   |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев   | 100 м2   | 0,23   |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент)   | 100 м2   | 0,47   |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент)  | 100 м2   | 0,154   |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4  | 100 шт   | 0,04   |
| **Помещение № 2 (F=14,2 м2)**  |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  | 100 м  | 0,1488  |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина  | 100 м2  | 0,142  |
| Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм  | 100 м2   | 0,142  |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм  | 100 м2  | 0,142  |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках   | 100 м2   | 0,142  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих   | 100 м   | 0,142  |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен   | 100 м2   | 0,4662  |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев   | 100 м2   | 0,23  |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент)   | 100 м2   | 0,47  |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент)  | 100 м2   | 0,142  |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4  | 100 шт   | 0,06  |
| **Помещение № 3 (F=27,6 м2)**  |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  | 100 м  | 0,2032  |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина  | 100 м2  | 0,276  |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм  | 100 м2  | 0,276  |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках   | 100 м2   | 0,276  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих   | 100 м   | 0,2032  |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен   | 100 м2   | 0,57  |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев   | 100 м2   | 0,285  |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент)   | 100 м2   | 0,57  |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент)  | 100 м2   | 0,276  |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4  | 100 шт   | 0,06  |
| **Помещение № 4 (F=27,6 м2)**  |
| Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  | 100 м  | 0,2104  |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина  | 100 м2  | 0,292  |
| Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм  | 100 м2   | 0,002  |
| Устройство полимерных наливных полов из полиуретана усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3мм  | 100 м2  | 0,292  |
| Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках   | 100 м2   | 0,292  |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих   | 100 м   | 0,2104  |
| Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных (асбесто-цементные листы) стен   | 100 м2   | 0,59  |
| Разборка каркаса деревянных стен из брусьев   | 100 м2   | 0,295  |
| Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом (или эквивалент)   | 100 м2   | 0,59  |
| Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) (или эквивалент)  | 100 м2   | 0,292  |
| Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4  | 100 шт   | 0,06  |