Уточнения по размерам ( за основу взял готовый стенд).

- боковой элемент (по два на стенд): длина 770 мм., высота 680 мм

10 прорезов под щиты с образцами, ширина прореза в узком месте 30 мм.

- замок (по три на стенд): длина 390 мм., высота 120 мм.

- топпер (передний фриз по одному на стенд): длина 390 мм., высота 230

- глубина прорезов для соединения элементов друг с другом 60 мм.