Работы по цехам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Склады ГМС, корпуса №№ 99, 150, 37** | | | | |
| Склад приспособлений, корп. 150 | | |  |  |
| 1 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов | 100 м | 0,462 |  |
| 2 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 15,15 |  |
| 3 | Устройство песчаных подстилающих слоев | м3 | 3,03 |  |
| 4 | Устройство бетонных полов | м3 | 12,12 |  |
| 5 | Укладка металлической сетки в бетонное основание пола | 1000 м2 | 0,06059 |  |
| 6 | Устройство упрочненного верхнего слоя | 100 м2 | 0,6059 |  |
| 7 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 15,00 |  |
| 8 | Грунтование пористых поверхностей (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,009 |  |
| Тамбур, корп. 37 | | |  |  |
| 9 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов | 100 м | 0,242 |  |
| 10 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 9,15 |  |
| 11 | Устройство песчаных подстилающих слоев | м3 | 1,83 |  |
| 12 | Устройство бетонных полов | м3 | 7,32 |  |
| 13 | Укладка металлической сетки в бетонное основание пола | 1000 м2 | 0,0366 | Диаметр проволоки 6 (6,5) мм, размер ячейки 100х100 мм |
| 14 | Устройство упрочненного верхнего слоя | 100 м2 | 0,366 |  |
| Склад № 10, корп. 99 | | |  |  |
| 15 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов | 100 м | 13,80 |  |
| 16 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 25,81 |  |
| 17 | Устройство песчаныхподстилающих слоев | м3 | 5,16 |  |
| 18 | Устройство бетонных полов | м3 | 20,64 |  |
| 19 | Укладка металлической сетки в бетонное основание пола | 1000 м2 | 0,10322 |  |
| 20 | Устройство упрочненного верхнего слоя | 100 м2 | 1,0322 |  |
| Склад № 8, корп. 99 | | |  |  |
| 21 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов | 100 м | 29,50 |  |
| 22 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 69,60 |  |
| 23 | Устройствопесчаных подстилающих слоев | м3 | 13,92 |  |
| 24 | Устройство бетонных полов | м3 | 55,68 |  |
| 25 | Укладка металлической сетки в бетонное основание пола | 1000 м2 | 0,2784 | Диаметр проволоки 6 (6,5) мм, размер ячейки 100х100 мм |
| 26 | Устройство упрочненного верхнего слоя | 100 м2 | 2,784 |  |
| 27 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 0,75 |  |
| 28 | Засыпка провалов песком с проливкой водой и послойным трамбованием | 100 м3 | 0,015 |  |
| 29 | Устройство бетонных полов | м3 | 1,20 |  |
| 30 | Укладка металлической сетки в бетонное основание пола | 1000 м2 | 0,1088 | Диаметр проволоки 6 (6,5) мм, размер ячейки 100х100 мм |
| 31 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0,06 |  |
| Склад № 1, корп. 99 | | |  |  |
| 32 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов | 100 м | 26,70 |  |
| 33 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 70,35 |  |
| 34 | Устройство песчаных подстилающих слоев | м3 | 14,07 |  |
| 35 | Устройство бетонных полов | м3 | 56,28 |  |
| 36 | Укладка металлической сетки в бетонное основание пола | 1000 м2 | 0,2814 | Диаметр проволоки 6 (6,5) мм, размер ячейки 100х100 мм |
| 37 | Устройство упрочненного верхнего слоя | 100 м2 | 2,814 |  |
| 38 | Грунтование пористых поверхностей (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,012 |  |
| 39 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 8,00 |  |
| Провалы на погрузочно-разгрузочных площадках, корп. 99 | | |  |  |
| 40 | Демонтаж водоприёмных решеток | шт. | 2,00 |  |
| 41 | Очистка водоприёмных колодцев от мусора и грязи | м3 | 0,608 |  |
| 42 | Ремонт кирпичной кладки колодцев отдельными местами (в т.ч. горловин колодцев) | м3 | 0,20 |  |
| 43 | Засыпка провалов песком с проливкой водой и послойным трамбованием | 100 м3 | 0,0092 |  |
| 44 | Устройство бетонного основания | м3 | 0,85 |  |
| 45 | Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,0425 |  |
| 46 | Установка водоприёмных решеток | шт. | 2,00 |  |
| **Замена стеклопакета и ремонт напольной из алюминиевой плитки и кислотоупорной (участок термообработки), цех 43, корп. 171** | | | | |
| 47 | Замена стеклопакетов (1355х665) | 100 м2 | 0,009 |  |
| 48 | Разборка покрытий полов из металлических плит 500х500 мм | 100 м2 | 0,11 |  |
| 49 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0,0477 |  |
| 50 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 0,24 |  |
| 51 | Разборка бетонной подготовки под полы | м3 | 0,55 |  |
| 52 | Устройство покрытий из алюминиевых плит на прослойке из цемента (плиты б/у) | 100 м2 | 0,11 |  |
| 53 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток кислотоупорных для полов | 100 м2 | 0,0477 |  |
| **Ремонт помещения слесарного участка, 1 эт., цех 71/1 корп. 51** | | | | |
| 54 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,2549 |  |
| 55 | Устройство плинтусов из плиток керамических (керамогранитных) | 100 м | 0,2436 |  |
| 56 | Очистка вручную поверхности потолков и стен от красок | 100 м2 | 0,3767 |  |
| 57 | Размывка поверхности стен от побелки | 100 м2 | 0,1218 |  |
| 58 | Размывка поверхности потолков от побелки | 100 м2 | 0,2549 |  |
| 59 | Ремонт штукатурки рустов на потолке | 100 м | 0,18 |  |
| 60 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,2549 |  |
| 61 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,8111 |  |
| 62 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,8111 |  |
| 63 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,2549 |  |
| 64 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 100 м2 | 0,2549 |  |
| 65 | Улучшенная окраскастен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,8111 |  |
| 66 | Разборка остекления стальных переплетов (витражи) | 100 м2 | 0,2006 |  |
| 67 | Разборка металлических витражей из трубы 30х60 мм | т | 0,0567 |  |
| 68 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,1003 |  |
| 69 | Демонтаж оконных решеток | т | 0,30 |  |
| 70 | Монтаж решеток оконных (б/у) | т | 0,30 |  |
| 71 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,1003 |  |
| 72 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) | 100 м2 | 0,0379 | Количество окрасок - 2 |
| 73 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 | 0,0279 | Количество окрасок -2 |
| 74 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,0497 |  |
| 75 | Шпатлевка откосов | 100 м2 | 0,0497 |  |
| 76 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,0497 |  |
| 77 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб | 100 м2 | 0,0078 | Количество окрасок - 2 |
| **Ремонт напольного покрытия согласно планировке цеха. Цех № 19, корп.2** | | | | |
| Ремонт пола в осях Б/1-3/1/77-78, цех № 19, корп. 2 | | |  |  |
| 78 | Разборка покрытий полов из металлических плит 500х500 мм | 100 м2 | 1,605 |  |
| 79 | Разборка стяжки | м3 | 8,00 |  |
| 80 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 32,10 |  |
| 81 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2 | 100 м3 | 8,00 |  |
| 82 | Устройство песчаных подстилающих слоев | м3 | 16,05 |  |
| 83 | Устройство бетонных оснований, с устройством деформационных швов | м3 | 32,10 |  |
| 84 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 1,605 |  |
| 85 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,425 |  |
| Ремонт полов отдельными местами (позициями) согласно планировке цеха | | |  |  |
|  | Позиции 1 – 3, 7, 9, 11, 12, 15 | | |  |
| 86 | Разборка покрытий полов из металлических плит 250х250 мм | 100 м2 | 0,1175 |  |
| 87 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 0,94 |  |
| 88 | Сверление вертикальных отверстий в металлических плитках | 100 шт. | 1,88 |  |
| 89 | Постановка болтов строительных | 100 шт. | 1,88 |  |
| 90 | Устройство покрытий из алюминиевых плит на прослойке из цемента (плиты б/у) | 100 м2 | 0,1175 |  |
|  | Позиции 4, 6 | | |  |
| 91 | Разборка покрытий полов из металлических плит 500х500 мм | 100 м2 | 0,0675 |  |
| 92 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 0,54 |  |
| 93 | Сверление вертикальных отверстий в металлических плитках | 100 шт. | 1,08 |  |
| 94 | Постановка болтов строительных | 100 шт. | 1,08 |  |
| 95 | Устройство покрытий из алюминиевых плит на прослойке из цемента (плиты б/у) | 100 м2 | 0,0675 |  |
|  | Позиция 5 | | |  |
| 96 | Заполнение швов цементным раствором | 100 м | 0,033 |  |
|  | Позиция 8 | | |  |
| 97 | Заполнение швов цементным раствором | 100 м | 0,032 |  |
|  | Позиция 10 | | |  |
| 98 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,04 |  |
| 99 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0,02 |  |
|  | Позиция 13 | | |  |
| 100 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,06 |  |
| 101 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | 0,06 |  |
|  | Позиция 14 | | |  |
| 102 | Разборка покрытий полов из металлических плит 500х500 мм | 100 м2 | 0,20 |  |
| 103 | Демонтаж металлического уголка | 100 м | 0,26 |  |
| 104 | Монтаж металлического уголка | 100 м | 0,26 |  |
| 105 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 1,40 |  |
| 106 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 0,80 |  |
| 107 | Сверление вертикальных отверстий в металлических плитках | 100 шт. | 1,60 |  |
| 108 | Постановка болтов строительных | 100 шт. | 1,60 |  |
| 109 | Устройство покрытий из алюминиевых плит на прослойке из цемента | 100 м2 | 0,20 |  |
| **Ремонт помещения архива, 2 этаж, цех № 71/1, корп. 54** | | | | |
| 110 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,173 |  |
| 111 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1708 |  |
| 112 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,1708 |  |
| 113 | Устройство плинтусов из плиток керамических (керамогранитных) | 100 м | 0,173 |  |
| 114 | Очистка вручную поверхности потолков ребристых и стен от красок | 100 м2 | 0,4463 |  |
| 115 | Размывка поверхности потолков ребристых от побелки | 100 м2 | 0,2733 |  |
| 116 | Размывка поверхности стен от побелки | 100 м2 | 0,173 |  |
| 117 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,2733 |  |
| 118 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,5239 |  |
| 119 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,2733 |  |
| 120 | Шпатлевка потолков | 100 м2 | 0,5239 |  |
| 121 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,2733 |  |
| 122 | Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,2644 |  |
| 123 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,2595 |  |
| 124 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,018 |  |
| 125 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,018 |  |
| 126 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,10 |  |
| 127 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 | 0,1074 |  |
| 128 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 | 0,0152 | Количество окрасок - 2 |
| 129 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,0714 |  |
| 130 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,0714 |  |
| **Ремонт полов, корп. 1, цеха №№41, 39** | | | | |
| 131 | Заделка выбоин в полах площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 1,48 |  |
| 132 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой пористых поверхностей (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,1332 |  |
| 133 | Заделка выбоин в полах площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,16 |  |
| 134 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой пористых поверхностей (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,16 |  |
| **Корпус 2, цех № 15(ХТО). Замена полов на бетонные с упрочненным верхним слоем, ремонтные работы** | | | | |
| 135 | Разборка покрытий полов из металлических плит алюминиевых | 100 м2 | 1,805 |  |
| 136 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 36,10 |  |
| 137 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой песка вручную | 100 м3 | 0,0903 |  |
| 138 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 2,039 |  |
| 139 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,812 |  |
| 140 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 36,10 |  |
| 141 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 1,805 |  |
| 142 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 2,3138 |  |
| 143 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1,0879 |  |
| 144 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,0879 |  |
| 145 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100 м2 | 1,0879 |  |
| 146 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей | 100 м2 | 1,0879 |  |
| 147 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0642 |  |
| 148 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 6,42 |  |
| 149 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (металлические двери) | 100 м2 | 0,3802 | Количество окрасок - 2 |
| 150 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,0809 |  |
| 151 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,1755 |  |
| 152 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,1755 |  |
| 153 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,1755 |  |
| 154 | Очистка вручную поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 3,7021 |  |
| 155 | Промывка поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 3,7021 |  |
| 156 | Выведение следов протечек ребристых плит потолков | 100 м2 | 0,682 |  |
| 157 | Ремонт штукатурки потолков из ребристых плит цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,7636 | Толщина слоя до 20 мм |
| 158 | Покрытие поверхностей потолков из ребристых плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 3,7021 |  |
| 159 | Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков из ребристых плит | 100 м2 | 3,7021 |  |
| 160 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 3,7021 |  |
| 161 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 | 3,8027 |  |
| 162 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0,216 |  |
| 163 | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0,0057 |  |
| 164 | Выведение следов протечек на стенах | 100 м2 | 0,681 |  |
| 165 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,896 | Толщина слоя до 20 мм |
| 166 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2 | 3,8027 |  |
| 167 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 3,8027 |  |
| 168 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных | 100 м2 | 1,6291 | Количество окрасок - 2 |
| 169 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических колонн | 100 м2 | 0,5486 | Количество окрасок - 2 |
| 170 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических балок | 100 м2 | 0,70 | Количество окрасок - 2 |
| 171 | Очистка поверхности ферм щетками | м2 | 87,88 |  |
| 172 | Обеспыливание поверхности металлических ферм | м2 | 292,89 |  |
| 173 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ферм | 100 м2 | 2,9289 | Количество окрасок - 2 |
| 174 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей перегородок | 100 м2 | 0,398 | Количество окрасок - 2 |
| **Корпус 2, цех 16. Замена полов в боковом проезде на бетонные с упрочняющим верхним слоем.** | | | | |
| 175 | Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата 500 мм | 100 м2 | 3,2013 |  |
| 176 | Разборка покрытий полов из плит типа брекчия | 100 м2 | 1,271 |  |
| 177 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 89,45 |  |
| 178 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой песка вручную | 100 м3 | 0,2236 |  |
| 179 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 4,9523 |  |
| 180 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,7857 |  |
| 181 | Устройство подстилающих бетонных слоев | м3 | 89,45 |  |
| 182 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 4,4723 |  |
| 183 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 4,7212 |  |
| 184 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1,8323 |  |
| 185 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 1,8323 |  |
| 186 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100 м2 | 1,8323 |  |
| 187 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосовна клее из сухих смесей | 100 м2 | 1,8325 |  |
| 188 | Разборка деревянных заполненийдверных проемов | 100 м2 | 0,12604 |  |
| 189 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 12,604 |  |
| 190 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен | м2 | 8,42 |  |
| 191 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,0842 | Количество покрытий - 2 |
| 192 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,1207 |  |
| 193 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,2414 |  |
| 194 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,2414 |  |
| 195 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,2414 |  |
| 196 | Очистка вручную поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 7,5539 |  |
| 197 | Промывка поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 7,5539 |  |
| 198 | Выведение следов протечек ребристых плит потолков | 100 м2 | 0,4532 |  |
| 199 | Ремонт штукатурки потолков из ребристых плит цементно-известковым раствором | 100 м2 | 2,6662 | Толщина слоя до 20 мм |
| 200 | Покрытие поверхностей потолков из ребристых плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 7,5539 |  |
| 201 | Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков из ребристых плит | 100 м2 | 7,5539 |  |
| 202 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 7,5539 |  |
| 203 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 | 2,2088 |  |
| 204 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором | 100 м2 | 1,1044 | Толщина слоя до 200 мм |
| 205 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2 | 4,4196 |  |
| 206 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 4,4196 |  |
| 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб и вентиляционных коробов | 100 м2 | 1,0356 | Количество окрасок - 2 |
| 208 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных | 100 м2 | 2,0186 | Количество окрасок - 2 |
| 209 | Обеспыливание поверхности металлических ферм | м2 | 165,68 |  |
| 210 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ферм | 100 м2 | 1,6568 | Количество окрасок - 2 |
| 211 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических колонн | 100 м2 | 0,096 | Количество окрасок - 2 |
| 212 | Ремонт штукатурки гладких прямоугольных колонн цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,3856 | Толщина слоя до 20 мм |
| 213 | Покрытие поверхностей колонн грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 1,2852 |  |
| 214 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям колонн, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,2852 |  |
| 215 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 1,2852 |  |
| **Корпус 2, цех № 19: ремонт помещения входного тамбура в осях А-Б/77-78, включая 2-й этаж.** | | | | |
| 216 | Демонтаж обрамления ступеней угловой сталью | 100 м | 0,878 |  |
| 217 | Разборка покрытий полов, ступеней и подступенков из керамических плиток | 100 м2 | 0,3666 |  |
| 218 | Разборка цементной стяжки лестничных площадок | м3 | 0,535 |  |
| 219 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,107 |  |
| 220 | Устройство покрытий из плиток (гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных) на растворе их сухой смеси | 100 м2 | 0,107 |  |
| 221 | Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,2596 |  |
| 222 | Разборка покрытий полов бетонных | 100 м2 | 0,4387 |  |
| 223 | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | м3 | 10,968 |  |
| 224 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой песка вручную | 100 м3 | 0,0219 |  |
| 225 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,391 |  |
| 226 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 8,774 |  |
| 227 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 0,4387 |  |
| 228 | Демонтаж перекрытия кабельных каналов листовым рифленым железом | т | 0,249 |  |
| 229 | Демонтаж обрамления канала угловой сталью | 100 м | 0,14 |  |
| 230 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | м3 | 0,10 |  |
| 231 | Обрамление каналов угловой сталью | т | 0,0673 |  |
| 232 | Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом | т | 0,249 |  |
| 233 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,70 |  |
| 234 | Очистка вручную поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 1,2465 |  |
| 235 | Ремонт штукатурки потолков из ребристых плит цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,3739 | Толщина слоя до 20 мм |
| 236 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 1,2465 |  |
| 237 | Улучшенная окраска потолков масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 1,2465 |  |
| 238 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,0376 |  |
| 239 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,07 |  |
| 240 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 | 2,494 |  |
| 241 | Ремонт штукатурки внутренних стенцементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,748 | Толщина слоя до 20 мм |
| 242 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 2,494 |  |
| 243 | Шпатлевка стен при окраске по штукатурке | 100 м2 | 2,494 |  |
| 244 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 2,494 |  |
| 245 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри зданияцементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,031 |  |
| 246 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,031 |  |
| 247 | Шпатлевка откосов при окраске по штукатурке | 100 м2 | 0,031 |  |
| 248 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,063 |  |
| 249 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных | 100 м2 | 0,078 | Количество окрасок - 2 |
| 250 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей тепловой завесы | 100 м2 | 0,091 | Количество окрасок - 2 |
| 251 | Окраска масляными составами ранее окрашенных вентиляционных коробов | 100 м2 | 0,01 | Количество окрасок - 2 |
| 252 | Ремонт штукатурки торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,0294 |  |
| 253 | Покрытие поверхностей торцов лестничных маршей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,098 |  |
| 254 | Шпатлевка при окраске по штукатурке торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,098 |  |
| 255 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,098 |  |
| 256 | Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок | 100 мест | 0,30 |  |
| 257 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,068 |  |
| 258 | Установка металлических ворот в готовые проемы | м2 | 0,068 |  |
| 259 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей и ворот | 100 м2 | 0,192 | Количество окрасок - 2 |
| 260 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей будки | 100 м2 | 0,2108 | Количество окрасок - 2 |
| 261 | Окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям фриза лестничных маршей | 100 м2 | 0,153 |  |
| 262 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестниц без рельефа | 100 м2 | 0,012 | Количество окрасок - 2 |
| **Корпус 2, цех № 20. Устройство полов по боковому проезду цехов 20 и 25.** | | | | |
| Цех № 20 | | |  |  |
| 263 | Демонтаж перекрытия кабельных каналов из чугунных плит | т | 86,97 |  |
| 264 | Разборка покрытий полов из металлических плит | 100 м2 | 3,46 |  |
| 265 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 69,20 |  |
| 266 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м | 100 м3 | 0,346 |  |
| 267 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 3,072 |  |
| 268 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических уголков обрамления канала | 100 м2 | 0,2236 | Количество окрасок - 2 |
| 269 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 9,00 |  |
| 270 | Наращивание кирпичных горловин колодцев и камер | шт. | 9,00 |  |
| 271 | Установка люка | шт. | 9,00 |  |
| 272 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 6,144 |  |
| 273 | Устройство бетонных подстилающих слоев | м3 | 69,20 |  |
| 274 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 3,46 |  |
| 275 | Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом | т | 87,03 |  |
| Цех № 25 | | |  |  |
| 276 | Демонтаж перекрытия кабельных каналов из чугунных плит | т | 67,67 |  |
| 277 | Разборка покрытий полов из металлических плит | 100 м2 | 2,6862 |  |
| 278 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 53,72 |  |
| 279 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м | 100 м3 | 0,2686 |  |
| 280 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 2,736 |  |
| 281 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических уголков обрамления канала | 100 м2 | 0,1735 | Количество окрасок - 2 |
| 282 | Демонтаж чугунных люков | шт. | 1,00 |  |
| 283 | Наращивание кирпичных горловин колодцев и камер | шт. | 1,00 |  |
| 284 | Установка люка | шт. | 1,00 |  |
| 285 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 4,768 |  |
| 286 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 53,724 |  |
| 287 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 2,6862 |  |
| 288 | Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом | т | 67,67 |  |
| **Корпус 2, цех 22: замена полов на бетонные с упрочненным верхним слоем, ремонт стен и потолка в боковом проезде** | | | | |
| 289 | Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата 500 мм | 100 м2 | 2,0017 |  |
| 290 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 40,03 |  |
| 291 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой песка вручную | 100 м3 | 0,1001 |  |
| 292 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 2,5112 |  |
| 293 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,776 |  |
| 294 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 40,03 |  |
| 295 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 2,0017 |  |
| 296 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 2,4624 |  |
| 297 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,9943 |  |
| 298 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 0,9943 |  |
| 299 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100 м2 | 0,9943 |  |
| 300 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей | 100 м2 | 0,9943 |  |
| 301 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0,37 |  |
| 301 | Заделка проема над дверью гипсокартонными листами на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в два слоя без изоляции | 100 м2 | 0,006 |  |
| 303 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,0851 |  |
| 304 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,1701 |  |
| 305 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,1701 |  |
| 306 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,1701 |  |
| 307 | Очистка вручную поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 3,9398 |  |
| 308 | Промывка поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 3,9398 |  |
| 309 | Выведение следов протечек ребристых плит потолков | 100 м2 | 0,472 |  |
| 310 | Ремонт штукатурки потолков из ребристых плит цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,788 | Толщина слоя до 20 мм |
| 311 | Покрытие поверхностей потолков из ребристых плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 3,9398 |  |
| 312 | Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков из ребристых плит | 100 м2 | 3,9398 |  |
| 313 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 3,9398 |  |
| 314 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 | 1,7373 |  |
| 315 | Выведение следов протечек на стенах | 100 м2 | 0,65 |  |
| 316 | Ремонт штукатурки внутренних стенцементно-известковым раствором | 100 м2 | 1,0424 | Толщина слоя до 20 мм |
| 317 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 3,4746 |  |
| 318 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2 | 3,4746 |  |
| 319 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 3,4746 |  |
| 320 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей | 100 м2 | 0,39 | Количество окрасок - 2 |
| 321 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен | м2 | 12,94 |  |
| 322 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,1294 | Количество покрытий - 2 |
| 323 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных | 100 м2 | 2,0264 | Количество окрасок - 2 |
| 324 | Окраска масляными составами ранее окрашенныхвентиляционных коробов за два раза | 100 м2 | 0,2135 |  |
| 325 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей перегородок и шкафов за два раза | 100 м2 | 1,3048 |  |
| 326 | Очистка поверхности щетками | м2 | 50,78 |  |
| 327 | Обеспыливание поверхности металлических ферм | м2 | 50,78 |  |
| 328 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,5078 |  |
| 329 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,5078 | Количество окрасок - 2 |
| **Корпус 2, цех 25: ремонт входного тамбура в осях А1-Б/62-63** | | | | |
| 330 | Смена керамогранитных плит | 100 плиток | 0,33 |  |
| 331 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 12,00 |  |
| 332 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой песка вручную | 100 м3 | 0,04 |  |
| 333 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,398 |  |
| 334 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 8,00 |  |
| 335 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 0,40 |  |
| 336 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,54 |  |
| 337 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,04 |  |
| 338 | Очистка вручную поверхности потолков | 100 м2 | 1,324 |  |
| 339 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,396 | Толщина слоя до 20 мм |
| 340 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 1,324 |  |
| 341 | Шпатлевка потолков при окраске по штукатурке | 100 м2 | 1,324 |  |
| 342 | Улучшенная окраска потолков масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 1,324 |  |
| 343 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,1886 |  |
| 344 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,156 |  |
| 345 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,156 |  |
| 346 | Шпатлевка откосов при окраске по штукатурке | 100 м2 | 0,156 |  |
| 347 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,156 |  |
| 348 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 | 1,9939 |  |
| 349 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,8955 | Толщина слоя до 20 мм |
| 350 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 1,9939 |  |
| 351 | Шпатлевка стен при окраске по штукатурке | 100 м2 | 1,9939 |  |
| 352 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 1,9939 |  |
| 353 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестниц без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,24 |  |
| 354 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,0495 |  |
| 355 | Окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям фриза лестничных маршей | 100 м2 | 0,101 |  |
| 356 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 | 0,045 |  |
| 357 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей ворот за два раза | 100 м2 | 0,1647 |  |
| 358 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных ворот за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,1647 |  |
| 359 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей бойлера | 100 м2 | 0,24 | Количество окрасок - 2 |
| **Корпус 18, цех № 8. Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем по центральному проезду и в осях 31-34; Б-В** | | | | |
| 360 | Разборка покрытий полов из металлических плит | 100 м2 | 8,9394 |  |
| 361 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 272,78 |  |
| 362 | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 4,00 |  |
| 363 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,0911 |  |
| 364 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,0911 |  |
| 365 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта вручную | 100 м3 | 1,16367 |  |
| 366 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 11,80 |  |
| 367 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 9,68 |  |
| 368 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 218,23 |  |
| 369 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 10,9113 |  |
| **Корпус №№ 51, 54: ремонт кислотоупорной плитки (51) и бетонных полов 954)** | | | | |
| 370 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0,50 |  |
| 371 | Устройство покрытий полов из плитоккислотоупорныхна цементно-песчаном растворе толщиной 20 мм | м2 | 50,00 |  |
| 372 | Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм | 100 м | 0,071 |  |
| 373 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 0,142 |  |
| 374 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,142 |  |
| 375 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 0,0142 |  |
| **Корпус 53 ОУП(ОК). Ремонт напольного покрытия в каб. № 201, 206 (2 эт.)** | | | | |
| Каб. № 206 | | |  |  |
| 376 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,18 |  |
| 377 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,19 |  |
| 378 | Разборка покрытий полов из оргалита | 100 м2 | 0,19 |  |
| 379 | Устройство покрытий из ламинированных досок замковым способом | 100 м2 | 0,19 |  |
| 380 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,18 |  |
| 381 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,009 |  |
| Каб. № 201 (3 помещения) | | |  |  |
| 382 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,218 |  |
| 383 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 1,417 |  |
| 384 | Разборка покрытий полов из оргалита | 100 м2 | 1,417 |  |
| 385 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 1,417 |  |
| 386 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 1,218 |  |
| 387 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,036 |  |
| **Корпус 84, цех № 48. Устройство бетонных полов с упрочненным верхним слоем в малярном отделении.** | | | | |
| 388 | Разборка покрытий полов из металлических плиток | 100 м2 | 0,315 |  |
| 389 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 132,55 |  |
| 390 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта вручную | 100 м3 | 26,51 |  |
| 391 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 4,703 |  |
| 392 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 106,04 |  |
| 393 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 5,302 |  |
| **Корпус 2, цех № 23. Замена полов на бетонные с упрочненным верхним слоем, ремонтные работы в боковом проезде** | | | | |
| 394 | Разборка покрытий полов из металлических плит | 100 м2 | 4,55 |  |
| 395 | Разборка покрытий полов из плит типа брекчия | 100 м2 | 0,7022 |  |
| 396 | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 105,04 |  |
| 397 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой песка вручную | 100 м3 | 0,2626 |  |
| 398 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 5,41 |  |
| 399 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 4,68 |  |
| 400 | Устройство бетонных подстилающих слоев | м3 | 105,04 |  |
| 401 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 5,2522 |  |
| 402 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 5,698 |  |
| 403 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 2,4765 |  |
| 404 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков | 100 м2 | 2,4765 |  |
| 405 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100 м2 | 2,4765 |  |
| 406 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей | 100 м2 | 2,4765 |  |
| 407 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0,35 |  |
| 408 | Заделка проема над дверью гипсокартонными листами на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой в два слоя без изоляции | 100 м2 | 0,0077 |  |
| 409 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,13 |  |
| 410 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 13,00 |  |
| 411 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,2046 |  |
| 412 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,3046 |  |
| 413 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,3046 |  |
| 414 | Улучшенная окраска откосов масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 0,3046 |  |
| 415 | Очистка вручную поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 9,1168 |  |
| 416 | Промывка поверхности ребристых плит потолков | 100 м2 | 9,1168 |  |
| 417 | Выведение следов протечек ребристых плит потолков | 100 м2 | 0,842 |  |
| 418 | Ремонт штукатурки потолков из ребристых плит цементно-известковым раствором | 100 м2 | 1,7094 | Толщина слоя до 20 мм |
| 419 | Покрытие поверхностей потолков из ребристых плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 9,1168 |  |
| 420 | Шпатлевка при окраске потолков из ребристых плит по штукатурке | 100 м2 | 9,1168 |  |
| 421 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 9,1168 |  |
| 422 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 | 6,1961 |  |
| 423 | Выведение следов протечек стен | 100 м2 | 0,622 |  |
| 424 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором | 100 м2 | 1,6835 | Толщина слоя до 20 мм |
| 425 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2 | 6,1961 |  |
| 426 | Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке | 100 м2 | 6,1961 |  |
| 427 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен | м2 | 15,30 |  |
| 428 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,153 | Количество покрытий - 2 |
| 429 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей и ворот | 100 м2 | 0,7074 | Количество окрасок - 2 |
| 430 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных | 100 м2 | 5,3536 | Количество окрасок - 2 |
| 431 | Окраска масляными составами ранее окрашенных вентиляционных коробов | 100 м2 | 0,2826 | Количество окрасок - 2 |
| 432 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей перегородок | 100 м2 | 2,6563 | Количество окрасок -2 |
| 433 | Очистка поверхности щетками | м2 | 122,40 |  |
| 434 | Обеспыливание поверхности металлических ферм | м2 | 1,224 |  |
| 435 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1,224 |  |
| 436 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1,224 |  |
| **Корпус 36, цех № 50. Ремонт внутреннего помещения компрессорной, бойлерной в осях 1-12/А-Б** | | | | |
| 437 | Разборка покрытий полов из метлахских плиток | 100 м2 | 2,10 |  |
| 438 | Разборка цементной стяжки | м3 | 10,50 |  |
| 439 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 2,10 |  |
| 440 | Устройство покрытий для полов на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхиз плиток кислотоупорных | 100 м2 | 2,10 |  |
| 441 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 9,98 |  |
| 442 | Покрытие поверхностей потолковгрунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 10,264 |  |
| 443 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,5046 |  |
| 444 | Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 10,264 |  |
| 445 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий с земли и лесов | 100 м2 | 5,91 | Количество окрасок - 2 |
| 446 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (заделка оконного проема) | 100 м2 | 0,4272 |  |
| 447 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,01 |  |
| 448 | Пристрелка пазогребневых плит к проемам дюбелями | 100 шт. | 0,26 |  |
| 449 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 100 м2 | 0,0264 |  |
| 450 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0264 |  |
| 451 | Разборка обшивки стен из деревянных досок с кркасом | 100 м2 | 0,097 |  |
| 452 | Очистка вручную поверхности стен и колонн от красок | 100 м2 | 9,719 |  |
| 453 | Ремонт штукатурки внутренних стен и колонн цементно-известковым раствором | 100 м2 | 2,427 | Толщина слоя до 20 мм |
| 454 | Разборка облицовки стен, колонн, откосов из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 5,139 |  |
| 455 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, колонн, оконных откосов | 100 м2 | 5,139 |  |
| 456 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, колонн, оконных откосов | 100 м2 | 5,139 |  |
| 457 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосовна клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 5,139 |  |
| 458 | Покрытие поверхностей стен, колонн грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 9,719 |  |
| 459 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, колонн | 100 м2 | 9,719 |  |
| 460 | Очистка вручную поверхностей откосов от красок | 100 м2 | 1,4599 |  |
| 461 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов цементно-известковым раствором | 100 м2 | 1,347 |  |
| 462 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 1,4599 |  |
| 463 | Шпатлевка откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,4599 |  |
| 464 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, откосов | 100 м2 | 11,1789 |  |
| 465 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ж/б балок | 100 м2 | 2,60 | Количество окрасок - 2 |
| 466 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления | 100 м2 | 0,0315 | Количество окрасок - 2 |
| 467 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (полы из рифленого стального листа) | 100 м2 | 3,65 | Количество окрасок - 2 |
| 468 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных | 100 м2 | 0,157 | Количество окрасок - 2 |
| 469 | Разборка деревянных заполнений проемов воротных | 100 м2 | 0,14 |  |
| 470 | Монтаж ворот металлических | т | 0,849 |  |
| **Ремонт покрытий полов из кислотоупорной плитки корп. 99, корпус 85 цех № 48.** | | | | |
| Столярное отделение, корпус 99 | | |  |  |
| 471 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм | 100 м | 1,622 |  |
| 472 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (плитка кислотоупорная) | 100 м2 | 1,13 |  |
| 473 | Разборка стяжки толщиной 100 мм | м3 | 11,30 |  |
| 474 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,13 |  |
| 475 | Устройство покрытий из плиток кислотоупорных для полов на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 100 м2 | 1,13 |  |
| Производственная группа сборки тары, корп. 85 | | |  |  |
| 476 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм | 100 м | 1,695 |  |
| 477 | Разборка бетонных оснований | м3 | 11,145 |  |
| 478 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,743 |  |
| 479 | Устройство покрытий из плиток кислотоупорных для полов на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 100 м2 | 0,743 |  |
| **Ремонт покрытий полов из плитки на лестничных клетках корп. 8**  **цех № 70(УСЭАТ)** | | | | |
| Лестничная клетка в осях 1-3;Д/10-Д/11 | | |  |  |
| 480 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,042 |  |
| 481 | Разборка покрытий полов из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,168 |  |
| 482 | Разборка стяжки толщиной 50 мм | м2 | 0,84 |  |
| 483 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой пористых поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.п.) | 100 м2 | 0,168 |  |
| 484 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,168 |  |
| 485 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,168 |  |
| 486 | Смена керамогранитных плит | 100 плиток | 0,12 |  |
| 487 | Облицовка торцов ступеней алюминиевым уголком | 100 м профиля | 0,539 |  |
| Лестничные марши и площадки лестничной клетки (столовые) | | |  |  |
| 488 | Смена керамогранитных плит на ступенях | 100 плиток | 0,10 |  |
| 489 | Смена керамогранитных плит на площадках | 100 плиток | 0,08 |  |
| **Ремонт полов в кабинете 313 корпус 2 УТК** | | | | |
| 490 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,56 |  |
| 491 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,653 |  |
| 492 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 0,653 |  |
| 493 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,653 |  |
| 494 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 0,653 |  |
| 495 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,56 |  |
| 496 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,027 |  |
| **Ремонт полов корпус 82, цех 71/4 ВЗТ** | | | | |
| 497 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,40 |  |
| 498 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (плитка кислотоупорная) | 100 м2 | 0,36 |  |
| 499 | Разборка стяжки толщиной 50 мм | м3 | 1,80 |  |
| 500 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,36 |  |
| 501 | Устройство покрытий для полов из плиток кислотоупорных на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 100 м2 | 0,36 |  |
| **Ремонт полов на участке «Графит», корпус 2, цех № 28** | | | | |
| 502 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,22 |  |
| 503 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (плитка кислотоупорная) | 100 м2 | 0,18 |  |
| 504 | Разборка стяжки толщиной 50 мм | м3 | 0,90 |  |
| 505 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,18 |  |
| 506 | Устройство покрытий из плиток кислотоупорных для полов на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 100 м2 | 0,18 |  |
| **Ремонт полов на участке по оси 3-11; Ж-Д и входного тамбура, подхода к участкам хромирования и цинкования в осях 17-20;В-А, корпус 2 цех № 27** | | | | |
| 507 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,6575 |  |
| 508 | Разборка покрытий полов из металлических плит | 100 м2 | 2,8797 |  |
| 509 | Разборка стяжки толщиной 100 мм | м3 | 28,87 |  |
| 510 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 2,8797 |  |
| 511 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,2786 |  |
| 512 | Устройство покрытий из плиток кислотоупорных для половна растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 100 м2 | 2,8797 |  |
| **Ремонт полов на участке РТИ в осях 12-18/У-3, корпус 2 цех № 27** | | | | |
| 513 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,76 |  |
| 514 | Заделка выбоин в основаниях бетонных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,37 |  |
| 515 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой пористых поверхностей(камень, кирпич, бетон и т.п.) | 100 м2 | 0,37 |  |
| 516 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,5944 | Количество окрасок - 2 |
| **Ремонт складов №№ 16, 21 с заменой напольных покрытий корпус 51, цех 71/1** | | | | |
| 517 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,36 |  |
| 518 | Разборка оснований покрытия простильных полов | 100 м2 | 0,1225 |  |
| 519 | Разборка оснований покрытия полов, лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,1225 |  |
| 520 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,36 |  |
| 521 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,36 |  |
| 522 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,36 |  |
| 523 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м | 0,36 |  |
| 524 | Демонтаж остекления стальных переплетов промышленных зданий (витражей) | 100 м2 | 0,1848 |  |
| 525 | Демонтаж металлоконструкций витражей | т | 0,1423 |  |
| 526 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,1848 |  |
| 527 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,1318 |  |
| 528 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов | 100 м2 | 0,1318 |  |
| 529 | Шпатлевка оконных откосов | 100 м2 | 0,1318 |  |
| 530 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке оконных откосов | 100 м2 | 0,1318 |  |
| 531 | Заделка проемов в металлических колоннах стальным листом на сварке | т | 0,05895 |  |
| 532 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (ворота) | 100 м2 | 0,128 | Количество окрасок - 2 |
| 533 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100 м2 | 0,082 | Количество окрасок - 2 |
| 534 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов (швы в плитах перекрытия) | 100 м | 1,20 |  |
| **Ремонт швов пола центрального проезда в осях 3-4/5-90 корпуса 2** | | | | |
| 535 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм | 100 м | 4,96 |  |
| 536 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 14,88 |  |
| 537 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,00305 |  |
| 538 | Устройство бетонных оснований | м3 | 14,88 |  |
| 539 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 0,744 |  |
| 540 | Погрузка и вывоз автотранспортом строительного мусора | 1т груза | 2527,35 |  |