|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена на ед.** | **Стоимость** |  **Примечание** |
| **1** | Разборка облицовки стен из керамических плиток. |  М2 |  **47** |  |  |  |
| **2** |  Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок. |  М2 |  **200** |  |  |  |
| **3** |  Ремонт штукатурки внутр.стен по камню и бетону цементно – известковым раствором ,площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм. |  М2 |   **35** |  |  |  |
| **4** |  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (стены ) |  М2 |  **174** |  |  |  |
| **5** | Облицовка стен,столбов,откосов на клей из сухих смесей по кирпичу и бетону. |  М2 |  **83** |  |  |  |
| **6** | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен |  М2 |  **92** |  |  |  |
| **7** |  Разборка покрытий полов из керамических плиток. |  М2 |  **75** |  |  |  |
| **8** | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1м2. |  М2 |  **16** |  |  |  |
| **9** | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм. |  М2 |  **44** |  |  |  |
| **10** | Устройство гидроизоляции полимер-цементным составом толщ.30мм. ГКЖ-10 |  М2 |  **75** |  |  |  |
| 11 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из гладких неглазурированных плиток. |  М2 |  **75** |  |  |  |
| **12** | Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу. |  м |  **28** |  |  |  |