|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Кол-во единиц** | **Цена на ед. измерения ЗП** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | **Потолки** |  |  |  |
|  | Моющийся подвесной потолок Аrmstrong Metal, скрытая подвесная система V-Clip, панель 600х600, антибактериальное покрытие Bioguard | м2 | 4 300,00 | 345,00 |
|  | **Стены** |  |  |  |
|  | Тип С 362. Устройство перегородки на металлическом каркасе ПС 100/50 и ПН 100/40 с усиленным профилем по дверным проемам UA Knauf 100/40 с зашивкой в 2 слоя (1-й слой ГСП (ГКЛ/ГКЛВ), 2-й слой Фаерборд) с двух сторон с заполнением мин.ватой (Технониколь) толщ.100мм (без стоимости материалов) | м2 | 1 500,00 | 500,00 |
|  | Тип С 362. Устройство перегородки на металлическом каркасе ПС 75/50 и ПН 75/40 с усиленным профилем по дверным проемам UA Knauf 75/40 с зашивкой в 2 слоя (1-й слой ГСП (ГКЛ/ГКЛВ), 2-й слой Фаерборд) с двух сторон с заполнением мин.ватой (Технониколь) толщ.75мм (без стоимости материалов) | м2 | 900,00 | 500,00 |
|  | Тип С 361. Устройство перегородки на металлическом каркасе ПС 50/50 и ПН 50/40 с усиленным профилем по предачтномым окнам UA Knauf 50/40 с зашивкой в 1 слой с двух сторон (1 слой Фаерборд) с заполнением мин.ватой (Технониколь) толщ.50мм (без стоимости материалов) | м2 | 700,00 | 500,00 |
|  | Шпатлевание стен с наклейкой стеклохолста | м2 | 8 400,00 | 225,00 |
|  | Покраска стен за 2 раза | м2 | 8 400,00 | 120,00 |
|  | **Плиточные работы** |  |  |  |
|  | Укладка напольной плитки из керамогранита 300х300мм | м2 | 3 700,00 | 450,00 |
|  | Облицовка стен керамической плиткой 200х300мм | м2 | 6 500,00 | 520,00 |
|  | Устройство плинтуса керамического h=100мм из керамогранита 300х300 | м.п | 2 700,00 | 110,00 |