Техническое задание на производство ремонтно отделочных работ в пощении заготовочной кухни ресторана.

Х**олл лестницы основного входа:**

1. Демонтаж существующей металлической входной двери, монтаж новой металической двери.
2. Заделка трещин и покраска 40 м2.
3. Чистка пола под лестницей 5 м2.
4. Покраска участка труб отопления и водоснабжения 6 шт. по 4 м.п.
5. Установка не скользящего уголка на ступени лестницы основного входа - 25 м.п.

**Помещение горячего, холодного и кондитерского цеха:**

1. Заделка трещин, шпаклевка потолка, окраска (материал гипсокартон) - 45 м2.
2. Штукатурка части стены под окраску - 3м2.
3. Заделать старый дверной проем гипсокартоном, выложить плитку - 2 м2.
4. Окрасить трубы - 15м
5. Демонтировать существующую деревянную дверную коробку

**Производственный коридор:**

1. Заделка трещин, покраска потолка - 12 м2.
2. Штукатурка в местах где оторвана плитка, покраска - 2 м2.
3. Покраска стен 15м2.

**Вакуумный цех:**

1. Демонтаж кирпичной стены (половина кирпича) 8 м2.
2. Ремонт пола (доложить плитку) - 2 м2.
3. Штукатурка стен, укладка плитки - 4 м2.

**Заготовочный цех:**

1. Демонтаж плитки пола, монтаж плитки пола - 6 м2.
2. Заделка трещин, окраска потолка - 6 м2.
3. Демонтаж существующей деревянной дверной коробки.

**Коренной цех:**

1. Окраска потолка - 4 м2.
2. Демонтаж существующей деревянной дверной коробки.

**Эвакуационная лестница:**

1. Ремонт ступенек (замена плитки) - 2 м2.
2. Заделка трещин окраска стен - 30 м2.
3. Изготовление подъемной металлической площадки под мусорные баки - 3 м2.
4. Демонтаж существующей металлической двери, монтаж новой металической двери.
5. Демонтаж существующей деревянной двери, монтаж новой.

**Склад сыпучих продуктов:**

1. Заделка трещин потолка, окраска - 6 м2.
2. Заделка трещин окраска стен - 25 м2
3. Установка деревянной двери.
4. Окраска участка деревянного пола - 1м2
5. Окраска труб отопления и водоснабжения - 4 шт по 5м.п.

**Винный склад:**

1. Заделка трещин, окраска (потолок стены) - 15м2.

**Санузел:**

1. Штукатурка, покраска в местах отсутствия или сколов кафельной плитки - 1м2
2. Окраска потолка 3м2

**Электромонтажные работы: (Выделить отдельным предложением)**

1. Демонтаж существующих светильников освещения, монтаж новых светильников (ЛСП) 30 шт.
2. Установка светильников эвакуационного освещения.
3. Демонтаж старой электропроводки, монтаж новой (прокрадывается открыто в ПНД трубе, цену указать за метр)
4. Демонтаж старых розеток, выключателей, монтаж новых (розетки накладные согласовывается с заказчиком, цену указать за точку)
5. Привезти в порядок существующий электрощит (Перемонтаж проводки внутри щита)

**Примечание:**

Помещение общей площадью 98м2 расположено на улице Спиридоньевский переулок д10а, в цокольном этаже жилого дома.

Работы необходимо проводить в соответствии с действующими нормами о времени проведения шумных работ в центральном округе. Производство действующее, работы будут проводиться поэтапно (цехами), в некоторых цехах ремонтные работы можно проводить только в ночное время.

Расходные материалы и оборудование поставляются заказчиком по предварительному заказу.

**В стоимости предусмотреть работы по перестановке, передвижению холодильников, стеллажей, и прочего оборудования загораживающего доступ к месту проведения работ, а так же работы по разгрузке стройматериалов и погрузки строительного мусора.**

**В случае необходимости проведения работ не учтенных в тех.задании оформляется дополнительное соглашение.**