


не смогли бы вы сделать стеллаж из мебельных дубовых щитов. Без отделки. Все размеры указаны в сантиметрах. Можно корпус стеллажа из щита толщиной 2 см тоже, как и полочки




Не знаю как лучше назвать: раскладка или штапик.  Размер, как на фото 1,5 см  на 1 см.

**одна деталь  248 см** ( с обеих сторон, на концах, обрезана под углом 45 градусов)

**другая  134 см** (обрезана с обеих сторон под 45 градусов)


**и ещё 100 см (** в запас, тоже с двух сторон под 45 градусов)



Раскладка вторая: **одна деталь  248 см** ( с обеих сторон, на концах, обрезана под углом 45 градусов)

**другая  134 см** (обрезана с обеих сторон под 45 градусов)

**и ещё 100 см (** в запас, тоже с двух сторон под 45 градусов)



Раскладка, которая ляжет сверху панелей, как бы столешница. Хотелось бы опять из дуба, толщина 2 см. Две детали, с фрезеровкой с двух сторон. Соединяться они будут на углу, поэтому с одной стороны обрез под 45 градусов. Забыла указать ширину : 6 см.



Это образец, примерной фрезеровки с 3 торцов.