|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код** | **Оборудование** | **К-во** |
|   | KX-NS500 | IP АТС Panasonic KX-NS500. Основной блок. Предустановлено 6 внешних, 2 цифровых, 16 аналоговых порта. Предустановлено 4 ключа активации для IP телефонов NT и UT  | 1 |
|   | KX-NS520 | Блок расширения. Предустановлено 16 аналоговых портов | 3 |
|   | KX-NS5130 | Ведущая плата расширения с 3-мя портами (EXP-M) | 1 |
|   | KX-NS5290 | Плата PRI30 / E1 (PRI30/E1) | 1 |
|   | KX-NS5174 | 16-портовая плата аналоговых внутренних линий (MCSLC16) | 3 |
|   |   | **Цифровые телефоны** | 1 |
|   | KX-DT546 | Цифровой телефон (6-и стр. ЖКИ, 24 кн, спикер, Electronic Hook Switch, поддержка KX-DT590) | 2 |
|   |   | **Аналоговые телефоны** | 1 |
|   | KX-TS2350 | Проводной телефон Panasonic flash, redial, регулятор громк., цвета - белый, черный, красный, синий, серый | 30 |
|   |   | **Коммутационное оборудование** | 1 |
|   | Pcord500 | Патч-корд для АТС Panasonic KX-NS500 | 31 |
|  | Hyperline PP2-19-48-8P8C-C5e-110D | Патч-панель 19", 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC | 2 |

Раздел «Шкаф». Раздел «АТС».

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Количество |
| NT PRACTIC 2 MG42-66 B Шкаф 19" напольный 42U 600\*600, дверь со стеклом, чёрный | 1 |
| NT ROOFFAN B Модуль вентиляторный в крышу чёрный, 2 вентилятора | 1 |
| NT SSt450 B Полка 19" усиленная, чёрная L=450 мм, перфорированная, грузоподъемность 100 кг | 2 |
| NT SC400 B Полка 19" консольная, чёрная L=400 мм, перфорированная, 2U | 1 |
| NT SOC8 B Блок силовых розеток 19", чёрный 1U 8 розеток 220V, гнездо под шнур IEC-320 | 1 |
| NT F1 B Фильтр в основание шкафа NT PRACTIC чёрный | 1 |
| Винт с шайбой и гайкой для оборудования, <FPFC/FPFP>, упаковка 50 шт, Россия | 1 |

Раздел «ЛВС».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Модель | Технические характеристики | единицаизмерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шкаф настенный 19" 10U  | Шкаф настенный |  | шт. | 1 |
| 2 | коммутатор (switch) | **D-link DES-1050G** |  | м | 1 |
| 3 | Патч-панель 19", 48 портов RJ-45 | PP2-19-48-8P8C-C5e-110D |  | шт. | 2 |
| 4 | Бокс кабельный телефонный | БТК 50х2 |  | шт. | 1 |
| 5 | Комбинированная розетка накладная | RJ-11+RJ-45 |  | шт. | 90 |
| 6 | Источник бесперебойного питания | UPS 1500VA |  | шт. | 1 |
| 7 | Кабель телефонный | ТППэп 50х2х0,5 |  | м | 7 |
| 8 | Кабель сигнальный | UTP 5e |  | м | 3050 |
| 9 | Кабель сигнальный | КСПВ 4х0,5 |  | м | 3000 |
| 10 | Короб электротехнический | 40х16 |  | шт. | 130 |
| 11 | Разъём | RJ-45 |  | шт. | 100 |
| 12 | Разъём | RJ-11 |  | шт. | 100 |
| 13 | Лоток перфорированный | 200х50 L3000 |  | шт. | 35 |
| 14 | Пластина соединительная | GTO H50 |  | шт. | 70 |
| 15 | Угол горизонтальный | СРО 90° 200х50 |  | шт. | 4 |
| 16 | Ответвитель Т-образный горизонтальный | DPT 200х50 |  | шт. | 2 |
| 17 | Легкая консоль потолочная | DS осн.200 мм |  | шт. | 70 |
| 18 | Винт с крестообразным шлицем | М6х10 |  | шт. | 600 |
| 19 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | М6 |  | шт. | 600 |
| 20 | Труба жесткая оцинкованная | 032x1,2x3000 мм |  | шт. | 1 |
| 21 | Стальной хомут | 32-1" мм |  | шт. | 2 |