Объект : Коттедж общая площадь 240м2, местонахождение Ногинский р-н, г. Старая Купавна, на объекте дом для проживания без удобств.

Виды работ:

Устройство фундамента из блоков ФБС.

Устройство цоколя из керамического кирпича.

Устройство наружных стен 1-2 этажа из пеноблоков толщиной 300мм с монтажом перемычек.

Устройство внутренних стен и перегородок 1-2 этажа из силикатного кирпича.

Устройство чернового, утепленного пола из бетона 1-го этажа.

Устройство перекрытий 2 этажа и чердака из плит многопустотных.

Устройство стяжек пола 2 этажа и чердака из цементно-песчаной смеси.

Устройство кровельной стропильной системы.

Устройство пароизоляции, контр обрешетки, обрешетки, кровельного покрытия (металочерепица).

Устройство подшивки свеса кровли.

Устройство утепления фасада из пенополистирола на клею и дюбелях.

Устройство фасада из плиток гибких на клею.

Сплошная внутренняя штукатурка стен улучшенная.