Можайском шоссе, д.166.
Начало работ с 05.01.2018г.
Начинаем с закладки коммуникаций.
Полностью снимут потолок, трассы будет удобно прокладывать. Параллельно с Вами будут ставить стены.
Монтаж кассетного кондиционера Carrier(5кВт), труба 6,12 - 3шт, к ним помпы с резервуаром
Монтаж настенного кондиционера GREEN 12 модели (3.5 кВт), труба 6,12  - 2шт,  без помп
Монтаж настенного кондиционера GREEN 18 модели (5.0 кВт), труба 6,12  - 1шт, проточная помпа
Монтаж настенного кондиционера (2.0-2.2кВт), труба 6,9 - 9шт, проточная помпа 7шт, в серверной будет проходит канализационная труба, слив самотеком в нее.
Демонтаж, монтаж внутреннего колонного блока 60 модели; труба 12,19; помпа с резервуаром
Все внешние блоки на подставки.
Демонтаж 7 настенных кондиционеров:
2.2 кВт - 4шт
3,5 кВт - 2шт
5.0 кВт - 1шт

Расходный материал предоставим.

Стоимость работ: 100000р