|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта:  | **Ремонт фасада ГКУЗ "ДС №9 ДЗМ" по адресу:г. Москва, Черницинский проезд, дом 6** |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**  |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы  | Итого |
|  | **Раздел 1. Ремонт фасада** |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | 100 м2 | 13,788 |  |  |
| 2 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 13,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 13,788 |  |  |
| 4 | Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 13,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | 100 м2 | 1,638 |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) | 100 м2 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов фуговочной смесью (цоколь) | 100 м2 | 2,34 |  |  |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону (откосы) | 100 м2 | 0,912 |  |  |
| 10 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов | 100 м2 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград | 100 м2 | 0,12 |  |  |
| 12 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов) | 100 м2 | 16,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство и разборка защитного ограждения лесов из сетки | 100 м2 | 16,568 |  |  |
|  | **Раздел Ремонт площадок входных групп (4 шт.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерной керамической плитки | 100 м2 | 0,688 |  |  |
|  | **Раздел Прочие работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | т | 5,9 |  |  |
| 16 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке | т | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км | т | 5,9 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| От Подрядчика:  |    |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |   |
|  |  (должность) |  (подпись) |  (расшифровка подписи) |
|  М.П. |
| От Заказчика:  | Ген. Директор   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  В.А Тишалович |
|  |  (должность) |  (подпись) |  (расшифровка подписи) |
|  М.П. |