|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: | | | **Ремонт фасада ГКУЗ "ДС №9 ДЗМ" по адресу:г. Москва, Черницинский проезд, дом 6** | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** | | | | | | | | | | | |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | | | | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы | Итого |
|  | **Раздел 1. Ремонт фасада** | | | |  |  | |  |  |
| 1 | Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | | | | 100 м2 | 13,788 | |  |  |
| 2 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | | | | 100 м2 | 13,788 | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | | | | 100 м2 | 13,788 | |  |  |
| 4 | Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-182 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | | | | 100 м2 | 13,788 | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | | | | 100 м2 | 1,638 | |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) | | | | 100 м2 | 0,702 | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Облицовка стен наружных керамическими крупноразмерными плитами типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов фуговочной смесью (цоколь) | | | | 100 м2 | 2,34 | |  |  |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором | | | | 100 м2 | 0,26 | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону (откосы) | | | | 100 м2 | 0,912 | |  |  |
| 10 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов | | | | 100 м2 | 0,05 | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград | | | | 100 м2 | 0,12 | |  |  |
| 12 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов) | | | | 100 м2 | 16,568 | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство и разборка защитного ограждения лесов из сетки | | | | 100 м2 | 16,568 | |  |  |
|  | **Раздел Ремонт площадок входных групп (4 шт.)** | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство покрытий лестничных площадок из крупноразмерной керамической плитки | | | | 100 м2 | 0,688 | |  |  |
|  | **Раздел Прочие работы** | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | | | | т | 5,9 | |  |  |
| 16 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке | | | | т | 5,9 | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км | | | | т | 5,9 | |  |  |
|  | ИТОГО | | | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| От Подрядчика: | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | | |
|  | | (должность) | | (подпись) | | | (расшифровка подписи) | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | |
| От Заказчика: | | Ген. Директор | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | В.А Тишалович | | | | | | |
|  | | (должность) | | (подпись) | | | (расшифровка подписи) | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | |