

Ролик

Материал: Ст 35

размер Ø28 скользящая посадка под однорядный шариковый радиальный подшипник: d-12, D-28, В-8

Н14; h14; ±JT14/2

20 шт.



Втулка

Материал: Ст 35

Н14; h14; ±JT14/2

20 шт.