Ремонт в квартире.

Общая площадь квартиры 37,5 м2 в панельном доме серии [**II-18/12**](https://flatinfo.ru/seria_doma.html?seria=93)

1. Демонтаж сантехкабины (включая разводку труб водоснабжения и канализации, сантехоборудование).
2. Демонтаж напольного покрытия (Комнаты паркет, коридор и кухня керамогранит)
3. Демонтаж дверей и дверных коробок комнат.

Ванная комната и туалет (2,0 + 0,8 м2)

1. Возведение стен ванной комнаты и туалета(**не** гипсокартон)
2. Гидроизоляция пола и стен на необходимую высоту.
3. Разводка труб водоснабжения и канализации в туалет, ванной и на кухню.
4. Облицовка пола и стен плиткой.
5. Установка сантехоборудования (ванна, унитаз, раковина).
6. Монтаж дополнительных розеток.

Кухня. (6,1 м2)

1. Напольное покрытие – ламинат.
2. Потолок – штукатурка межплиточных швов, покраска.
3. Стены – обои.
4. Монтаж дополнительных розеток.

Коридор. (5,7 м2)

1. Напольное покрытие – ламинат.
2. Потолок – штукатурка межплиточных швов, покраска.
3. Стены – обои.

Комнаты (9,3+13,6 м2)

1. Напольное покрытие – ламинат.
2. Потолок – штукатурка межплиточных швов, покраска.
3. Стены – обои.

Плюс дополнительные необходимые работы для осуществления вышеописанного.