|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Наименование работ и затрат** | **Ед. изм** | **Кол-во** | | **Цена на ед.** | | **Стоимость** | **Примечание** | |
| **1** | | Разборка облицовки стен из керамических плиток. | М2 | **47** | |  | |  |  | |
| **2** | | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок. | М2 | **200** | |  | |  |  | |
| **3** | | Ремонт штукатурки внутр.стен по камню и бетону цементно – известковым раствором ,площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм. | М2 | **35** | |  | |  |  | |
| **4** | | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (стены ) | М2 | **174** | |  | |  |  | |
| **5** | | Облицовка стен,столбов,откосов на клей из сухих смесей по кирпичу и бетону. | М2 | **83** | |  | |  |  | |
| **6** | | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен | М2 | **92** | |  | |  |  | |
| **7** | | Разборка покрытий полов из керамических плиток. | М2 | **75** | |  | |  |  | |
| **8** | | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1м2. | М2 | **16** | |  | |  |  | |
| **9** | | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм. | М2 | **44** | |  | |  |  | |
| **10** | | Устройство гидроизоляции полимер-цементным составом толщ.30мм. ГКЖ-10 | М2 | **75** | |  | |  |  | |
| 11 | | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из гладких неглазурированных плиток. | М2 | **75** |  | |  | |  |
| **12** | Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу. | | м | **28** |  | |  | |  |